

**Aleksi Riihiaho**

CAD-ohjelmaan liitetyn kehärakenteiden lujuuslaskentamoduulin käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus

Diplomityö

|  |  |
| --- | --- |
| Tarkastaja: professori Reijo Kouhia Tarkastaja ja aihe hyväksytty  Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa x. xkuuta 2016 |  |
|  |  |

TIIVISTELMÄ

**ALEKSI RIIHIAHO**: CAD-ohjelmaan liitetyn kehärakenteiden lujuuslaskentamoduulin käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus

Tampereen teknillinen yliopisto

Diplomityö, XX sivua, YY liitesivua

Xkuu 2016

Konetekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma

Pääaine: Koneiden ja rakenteiden analysointi

Tarkastaja: professori Reijo Kouhia

Avainsanat: FEM

Tiivistelmä

ABSTRACT

**ALEKSI RIIHIAHO**: Heading

Tampere University of Technology

Master of Science Thesis, XX pages, YY Appendix pages

X 2016

Master’s Degree Programme in Mechanical Engineering

Major: Analysis of Machines and Structures

Examiner: Professor Reijo Kouhia

Keywords: FEM

The basics in English in Master’s theses.

ALKUSANAT

Alkusanoissa esitetään opinnäytetyön tekemiseen liittyvät yleiset tiedot. Tapana on myös esittää kiitokset työn tekemiseen vaikuttaneille henkilöille ja yhteisöille. Alkusanat eivät kuulu arvioinnin piriin, mutta niissä ei silti ole sopivaa moittia tai kritisoida ketään. Alkusanojen pituus on enintään 1 sivu. Alkusanojen lopussa on päivämäärä, jonka jälkeen työhön ei ole enää tehty korjauksia.

Tampereella, x.x.2016

Aleksi Riihiaho

SISÄLLYSLUETTELO

[1. Johdanto 1](#_Toc456607818)

[2. Kehärakenteiden elementtimenetelmä 4](#_Toc456607819)

[2.1 Tekninen taivutusteoria 4](#_Toc456607820)

[2.2 Laskentamalli 5](#_Toc456607821)

[2.2.1 Elementit 6](#_Toc456607822)

[2.2.2 Koordinaatistot 6](#_Toc456607823)

[2.2.3 Solmumittausjärjestelmän kierto 7](#_Toc456607824)

[2.2.4 Ratkaisukaavat 8](#_Toc456607825)

[3. Käyttöliittymäsuunnittelun periaatteita 9](#_Toc456607826)

[3.1 Käyttäjäkokemus 9](#_Toc456607827)

[3.2 Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10](#_Toc456607828)

[3.2.1 Normanin suunnitteluperiaatteet 11](#_Toc456607829)

[3.2.2 Nielsenin heuristiikat 12](#_Toc456607830)

[3.2.3 Shneidermanin kahdeksan kultaista sääntöä 13](#_Toc456607831)

[4. ohjelmointi Windows-ympäristössä 14](#_Toc456607832)

[4.1 Olio-ohjelmointi 14](#_Toc456607833)

[4.1.1 Oliot ja luokat 14](#_Toc456607834)

[4.1.2 Periytyminen 16](#_Toc456607835)

[4.2 Suunnittelumallit 17](#_Toc456607836)

[4.2.1 MVC-arkkitehtuuri 17](#_Toc456607837)

[4.2.2 Visitor pattern -suunnittelumalli 18](#_Toc456607838)

[4.3 Ohjelmakirjastot 20](#_Toc456607839)

[5. Vertexin lujuuslaskentaominaisuuksien uudistaminen 21](#_Toc456607840)

[5.1 Asiakasvaatimukset 21](#_Toc456607841)

[5.2 Uudet lujuuslaskentamoduulit 23](#_Toc456607842)

[5.2.1 STAFRA-laskentamoottori 24](#_Toc456607843)

[5.2.2 Tilavuusmallien FEM-analyysi 25](#_Toc456607844)

[5.2.3 Kehärakenteiden FEM-analyysi 26](#_Toc456607845)

[5.2.4 Kehärakenteiden mitoitus 26](#_Toc456607846)

[6. Kehärakenteiden lujuuslaskentamoduulin Käyttöliittymä 27](#_Toc456607847)

[6.1 Ominaisuudet 27](#_Toc456607848)

[6.1.1 3d-mallin grafiikka 28](#_Toc456607849)

[6.1.2 Tutkimuspuu 29](#_Toc456607850)

[6.1.3 Toiminnot 30](#_Toc456607851)

[6.2 Tietorakenne 35](#_Toc456607852)

[6.2.1 Tiedon tallennus ja oliomalli 35](#_Toc456607853)

[6.2.2 Näkymät analyysimalliin 38](#_Toc456607854)

[6.3 Käyttötapaukset 40](#_Toc456607855)

[6.3.1 Kehän lujuustarkastelu 40](#_Toc456607856)

[6.3.2 Putkilinjan kannakoinnin tarkastelu? 40](#_Toc456607857)

[7. Yhteenveto 41](#_Toc456607858)

[Lähteet 42](#_Toc456607859)

LIITE A:

LYHENTEET JA MERKINNÄT

C++ olio-ohjelmointikieli

CAD engl. Computer-Aided Design, tietokoneavusteinen suunnittelu

CFS engl. Cold-formed steel, kylmämuovattu teräs

FEM engl. Finite element method, elementtimenetelmä


MVC engl. model-view-controller, käyttöliittymien suunnittelussa yleinen ohjelmistoarkkitehtuurityyli

STAFRA engl. Static analysis of frames, Lujuustekniikka Oy:n (nykyisin Vertex Systems Oy) kehittämä avaruuskehien statiikan laskentamoottori

# Johdanto

Tässä diplomityössä suunnitellaan ja toteutetaan Vertex CAD-ohjelmistoihin liitettävän kehärakenteiden lujuuslaskentamoduulin käyttöliittymä. Laskentamoduulin perustana toimii elementtimenetelmää hyödyntävä laskentamoottori. Aiemmin Vertex CAD-ohjelmistoissa kyseistä laskentamoottoria on käytetty automaattiseen ristikkorakenteiden standardin mukaiseen mitoittamiseen. Tässä työssä toteutettavan uuden käyttöliittymän tarkoituksena on laajentaa laskentamoottorin käyttömahdollisuuksia kaikkiin profiilirakenteisiin rajoittumatta mihinkään tiettyyn rakennetyyppiin.

Vertex Systems Oy on vuonna 1977 perustettu suomalainen ohjelmistoyritys. Vertex Systems Oy valmistaa ohjelmistoratkaisuja teollisuuden tarpeisiin monille eri toimijoille, joista tärkeimpinä mainittakoon esimerkiksi metalliteollisuuden kone- ja laitevalmistajat, teolliset talonrakentajat, kalusteiden valmistajat, laitostoimittajat, prosessiteollisuus sekä suunnittelutoimistot. Vertex-ohjelmistoilla on yhteensä noin 18 000 käyttäjää 37 eri maassa. [17]




1. Esimerkki tyypillisestä Vertex G4 -ohjelmistolla suunnitellusta profiilirakenteesta. [17]

Tässä diplomityössä toteutettava käyttöliittymä tullaan liittämään kolmeen eri Vertex-ohjelmistotuotteeseen:

* Vertex G4 -mekaniikkasuunnitteluohjelmistoon
* Vertex G4 Plant -laitos- ja putkistosuunnitteluohjelmistoon
* Vertex BD -rakennussuunnitteluohjelmistoon


Kaikkia näitä kolmea ohjelmistoa yhdistävä tekijä on se, että niillä suunnitellaan erilaisia profiilirakenteita, kuten esimerkiksi konerunkoja, porrastorneja, hoitotasoja, ristikkorakenteita sekä rakennusten runkoja. Kuva 1 on torninosturin alavaunu, joka on tyypillinen esimerkki Vertex G4 -ohjelmistolla suunniteltavasta profiilirakenteesta.

Vertex BD -rakennussuunnitteluohjelmiston yksi suurimmista asiakaskohderyhmistä on kylmämuovatusta teräsprofiilista valmistettavien rakennusten suunnittelijat. CFS-profiileista (*Cold-formed steel*) valmistettavia rakennuksia suunnitellaan Vertex BD -ohjelmistolla laajalti ympäri maailmaa, mutta erityisesti Australiassa ja Yhdysvalloissa. Kuva 2 on esimerkki tyypillisestä Vertex BD –ohjelmistolla suunnitellusta rakennuksesta, jonka runkorakenne on valmistettu CFS-profiileista.



1. Esimerkki tyypillisestä Vertex BD -ohjelmistolla suunnitellusta CFS-profiilirakenteesta. [17]

Asd



1. Esimerkki tyypillisestä Vertex G4 Plant –ohjelmistolla suunnitellusta laitoksesta putkistoineen. [17]

Näillä kolmella yllä mainitulla ohjelmistolla suunniteltaessa kohdataan usein tilanteita, joissa suunniteltavalle rakenteelle tulisi tehdä lujuustarkasteluja tietyillä kuormituksilla ja tuentareunaehdoilla. Lujuustarkastelujen avulla saadaan selville rakenteen käyttäytyminen kuormituksen alaisena, jonka perusteella voidaan tehdä mitoitusta rakenneosille. Rakenteen käyttäytymistä kuvaavia suureita profiilirakenteille ovat esimerkiksi palkkien tai putkien

* siirtymät,
* leikkausvoimat ja taivutusmomentit poikkileikkauksen pääsuunnissa,
* normaalivoimat,
* akselin suuntaiset normaalijännitykset sekä
* tukireaktiot.

Tässä työssä on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa Vertex-ohjelmistoihin asiakastarpeiden pohjalta käyttöliittymä kehärakenteiden lujuuslaskentamoduuliin. Se tulee olemaan suunnittelijalle nopea työkalu esimerkiksi suunnittelunaikaiseen rakennevaihtoehtojen arvioimiseen. Lujuuslaskentamoduuli toteutetaan yhtenäisenä ohjelmistokomponenttina kaikkiin kolmeen yllä esiteltyyn Vertex-ohjelmistoon. Sen käyttäjinä voivat olla esimerkiksi koneenrunkojen, rakennusten ristikkorakenteiden tai putkistojen suunnittelijat.

Työn alussa käsitellään kehärakenteiden elementtimenetelmän teoriaa, jonka tietämys auttaa ymmärtämään, kuinka palkkielementtejä hyödyntävä lujuuslaskenta suoritetaan. Luvussa kolme esitellään mahdollisimman hyvään käyttäjäkokemukseen ja käytettävyyteen tähtäävän käyttöliittymäsuunnittelun perusperiaatteita. Luvussa neljä perehdytään tämän työn kannalta oleellisiin asioihin liittyen käyttöliittymän ohjelmointiin sekä olio-ohjelmointiin. Luvussa viisi esitellään aiempia Vertex-ohjelmistoissa olleita lujuuslaskentaominaisuuksia sekä määritellään uuden toteutettavan lujuuslaskentamoduulin vaatimuksia. Luvussa kuusi esitellään uuden toteutettavan lujuuslaskentamoduulin käyttöliittymän ominaisuudet sekä sen ohjelmallisen toteutuksen tietorakenne. Luvussa esitellään myös muutamia konkreettisia käyttötapauksia. Viimeisessä luvussa tehdään työstä yhteenveto ja arvioidaan sen lopputulosta sekä esitetään muutamia jatkokehitysideoita.

# Kehärakenteiden elementtimenetelmä

Elementtimenetelmä (*Finite element method*, FEM) on matemaattinen menetelmä differentiaali- ja osittaisdifferentiaaliyhtälöiden reuna-arvotehtävien numeeriseen ratkaisemiseen. Elementtimenetelmällä voidaan muuntaa osittaisdifferentiaaliyhtälö algebralliseksi yhtälösysteemiksi, joka on helposti ratkaistavissa. Muunnos tapahtuu diskretoimalla kenttäfunktion äärettömän suuri tuntematon arvojoukko äärelliseksi määräksi solmuarvoja. Diskretoinnin jälkeen solmuarvojen ratkaisu saadaan yhtälösysteemistä. Eri tekniikan aloilla tämänlaisia tehtäviä joudutaan ratkaisemaan paljon, joten elementtimenetelmä onkin nykyään levinnyt muun muassa mekaniikan, termodynamiikan, virtausmekaniikan, murtumismekaniikan, akustiikan ja sähkötekniikan aloille. [7][14]

EPÄLIN, LIN?


Kehärakenteiden elementtimenetelmässä rajoitutaan ratkaisemaan yksiulotteisista perusrakenneosista koostuvia rakenteita. Tällaisia rakenneosia ovat esimerkiksi sauvat, palkit ja pilarit. Tämän johdosta kehärakenteiden elementtimenetelmä voidaan perustaa suoraan rakenteiden mekaniikan analyyttisten ratkaisumenetelmien teorialle. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kehärakenteiden elementtimenetelmä johtaa teknisen taivutusteorian puitteissa tarkkaan ratkaisuun diskretoidun mallin solmukohdissa. [14]

Tämä luku käsittelee kehärakenteiden elementtimenetelmään liittyvää teoriaa. Tämän teorian tietämystä tarvitaan tässä työssä käsiteltävän lujuuslaskentamoduulin käyttämisessä.

## Tekninen taivutusteoria

Teknistä taivutusteoriaa kutsutaan joskus myös klassiseksi palkkiteoriaksi tai sen kehittäjiensä mukaan Euler-Bernoullin palkkiteoriaksi. Se on yksinkertaisin palkin käyttäytymistä kuvaava malli. Teknisen taivutusteorian perusoletukset ovat seuraavat: [7]

1. Palkin poikkileikkaus säilyy tasona taivutuksessa.
2. Palkin poikkileikkaus ei veny taivutuksessa.
3. Palkin poikittainen leikkausmuodonmuutos on merkityksetön.



1. Teknisen taivutusteorian mukainen palkki. Kuva muokattu lähteestä [12].

Kuva 4 ja perusoletusten mukaisesti voidaan kirjoittaa siirtymille *u* ja *w* lausekkeet

ja (1)

, (2)

joissa on palkin neutraaliakselin pisteen *x* Z-suuntainen siirtymäkomponentti ja *θ* palkin poikkileikkauksen kiertymäkulma. Tekninen taivutusteoria olettaa palkin taipumat pieniksi, jolloin voidaan merkitä ja . Tällöin siirtymien likimääräisiksi lausekkeiksi saadaan

ja (3)

. (4)

Kolmannesta oletuksesta seuraa, että palkin poikkileikkauksen kiertymäkulma on sama kuin palkin neutraaliakselin kulmakerroin, jolloin siirtymän *u* lausekkeen voi kirjoittaa seuraavasti:

. (5)

## Laskentamalli


Rakenteiden mekaniikassa elementtimenetelmän perusajatuksena on jatkuvan materiaalikontinuumin diskretisoiminen äärelliseen määrään elementtejä, jotka liittyvät toisiinsa niin sanotuissa solmukohdissa. Rakenteen muodostamaa elementtijoukkoa kutsutaan laskentamalliksi. [14]

### Elementit

Elementtityypin määrittelyyn vaaditaan seuraavat asiat: [7]


* Elementin geometria
* Muotofunktiot
* Vapausasteiden määrittely

Elementin geometria voi olla lähes mikä tahansa geometrinen kuvio tai kappale, esimerkiksi jana, nelikulmio tai tetraedri. Kehärakenteiden elementtimenetelmässä elementtien geometria on yksiulotteinen, jolloin rajoitutaan janasta tai suljetusta käyrästä muodostuviin elementteihin. Kuva 5 on esitetty yksinkertainen janaelementti, jonka paikallinen koordinaatti määritellään välillä .



1. Yksiulotteinen janaelementti. [7]

Elementtimenetelmällä muodostetun yhtälöryhmän ratkaisu antaa tuloksia vain laskentamallin solmuissa. Jotta saataisiin tuloksia myös solmujen välillä, eli elementeillä, täytyy elementeille olla määritelty muotofunktiot. Muotofunktiot interpoloivat haluttua suuretta elementin alueella. Tavallisesti muotofunktioina käytetään yksinkertaisia polynomeja. on esitetty paraboliset Lagrangen muotofunktiot, jotka ovat esimerkki yleisesti elementtimenetelmässä käytetyistä muotofunktioista. [7]




1. Paraboliset Lagrangen muotofunktiot. Kuva muokattu lähteestä [7].

### Koordinaatistot

Elementtien väliset solmut voidaan luokitella kahteen kategoriaan: paikallissolmuihin ja rakennesolmuihin. Paikallissolmuilla tarkoitetaan yksittäisen elementin päissä tai nurkissa olevia solmuja, joilla elementit liittyvät toisiin elementteihin. Rakennesolmuilla taas tarkoitetaan koko laskentamallin solmuja. Rakennesolmut yksilöidään yleensä juoksevalla numeroinnilla, mutta numeroinnin järjestyksellä ei ole laskennan kannalta väliä. Elementin suunnistus määrää sen alku- ja loppupään. Yksittäisen elementin paikallissolmut numeroidaan järjestyksessä pienimmästä suurimpaan alkupäästä lähtien.

Paikalliskoordinaatistolla tarkoitetaan yksittäisen elementin sisäistä koordinaatistoa, jossa X-akseli osoittaa palkin suuntaan alkupäästä loppupäähän päin. Y- ja Z-akselit valitaan yleensä palkin poikkileikkauksen pääsuuntien mukaan. Koko rakenteelle yhteiselle koordinaatistolle käytetään nimitystä rakennekoordinaatisto. Solmumittausjärjestelmällä tarkoitetaan kussakin tilanteessa voimassa olevaa koordinaatistoa, jossa solmumittaus suoritetaan.



1. Laskentamalli (a) ja yksittäiset elementit (b). Kuva muokattu lähteestä [14].

Kuva 7 vasemmalla on esitetty yksinkertaisen sauvarakenteen laskentamalli. Laskentamallin solmumittaus rakennekoordinaatistossa on merkitty nuolilla 1 ja 2. Oikean puoleisessa kuvassa on laskentamallin yksittäiset elementit ja niiden paikalliset solmumittausjärjestelmät. Laskentamallia luodessa yksittäisten elementtien paikalliset solmumittausjärjestelmät tulee muuttaa rakenteen solmumittausjärjestelmän mukaiseksi. Muutos toteutetaan koordinaatistoa kiertämällä.

### Solmumittausjärjestelmän kierto

Palkkielementtien solmumittausjärjestelmää joudutaan usein kiertämään, koska palkit voivat osoittaa rakennekoordinaatistossa mielivaltaiseen suuntaan. Jotta sijoittelusummaus voidaan suorittaa, tulee koko rakenteessa olevien yksittäisten palkkielementtien solmumittausten olla samansuuntaiset. Koordinaatiston kierto elementin paikalliskoordinaatistosta rakennekoordinaatistoon ja toisin päin tehdään niin sanotulla koordinaatiston kiertomatriisilla. Kiertomatriisi kootaan siten, että paikalliskoordinaatiston kantavektoreilla **i**, **j** ja **k** lausutun vektorin **v** sekä rakennekoordinaatiston kantavektoreilla **i**, **j** ja **k** lausutun vektorin **v** välillä on lineaarinen yhteys:

. (6)

Esimerkiksi koordinaatistoa kulman *θ* verran X-akselin ympäri vastapäivään kääntävä kiertomatriisi *T* voidaan kirjoittaa seuraavasti:

. (7)

### Ratkaisukaavat

Yksittäisen elementin tasapainoyhtälöistä on johdettavissa kerroinmatriisi, joka kytkee elementin solmuille kohdistuvat voimat vastaaviksi solmusiirtymiksi. Tätä kerroinmatriisia kutsutaan elementin jäykkyysmatriisiksi. Koko laskentamallin jäykkyyttä kuvaa rakenteen jäykkyysmatriisi. Se kootaan laskentamallin muodostavien elementtien yksittäisistä jäykkyysmatriiseista sijoittelusummauksella. Sijoittelusummauksessa yksittäisten elementtien jäykkyysmatriisien alkiot sijoitetaan rakenteen jäykkyysmatriisin vastaaville paikoille rakenteen solmunumeroinnin mukaisesti. Eri elementeistä tulevat samaan rakennesolmuun liittyvät alkiot summataan yhteen. Sijoittelusummaus edellyttää, että yksittäisten elementtien paikallinen solmumittausjärjestelmä on yhdensuuntainen rakenteen solmumittausjärjestelmän kanssa. Sijoittelusummaus on helposti ohjelmoitavissa ja tehokas tapa koota rakenteen jäykkyysmatriisi tietokonelaskennan kannalta. [14]

Rakenteen laskentamallin kuormitukset kootaan rakennesolmujen kuormitusvektoriin

, (8)

jossa on suoraan rakennesolmuille annettu ulkoinen solmukuormitusvektori ja rakennesolmujen ekvivalenttinen solmukuormitusvektori. Rakenteeseen kohdistuva ulkoinen kuormitus jakaantuu usein elementin alueelle, eikä suoraan solmuille, jolloin nämä kenttäkuormitukset täytyy muuntaa solmuvoimiksi. Solmuvoimiksi muunnetut kenttäkuormitukset muodostavat ekvivalenttisen solmukuormitusvektorin. Yksittäisten elementtien ekvivalenttisista solmukuormitusvektoreista saadaan koottua rakennesolmujen ekvivalenttinen solmukuormitusvektori sijoittelusummauksella.

Rakenteen laskentamallin siirtymät saadaan ratkaistua rakennesolmujen tasapainoyhtälöstä

, (9)

jossa on rakenteen jäykkyysmatriisi ja rakennesolmujen siirtymävektori.

# Käyttöliittymäsuunnittelun periaatteita

Ohjelmistoyrityksen kannattaa panostaa tuotteidensa hyvään ja helppoon käytettävyyteen, sillä ne vaikuttavat suoraan tuotteiden laatuun ja vähentävät monia kustannuksia. Ottamalla huomioon käytettävyys jo tuotekehitysprojektin alkuvaiheessa saadaan pienennettyä kehityskustannuksia. Kun tiedetään jo projektin alkuvaiheessa minkälainen käyttöliittymä tyydyttää käyttäjien tarpeet, kehitystyöhön kuluva aika ja kustannukset pienevät. Myös tuotteen ylläpitokustannukset saadaan pienemmiksi, kun ohjelmistoa on helppo käyttää, sillä silloin asiakastuen tarve on vähäisempi.

Tässä luvussa perehdytään käyttäjäkokemuksen määritelmään sekä käyttäjäkeskeisen suunnittelun perusperiaatteisiin. Luvun lopussa esitellään muutamia yleisesti hyväksi havaittuja suunnitteluperiaatteita hyvän käytettävyyden edistämiseksi erityisesti ohjelmistojen käyttöliittymien näkökulmasta.

## Käyttäjäkokemus

Käyttäjäkokemuksella tarkoitetaan käyttäjän subjektiivista vaikutelmaa tuotteesta, joka syntyy käyttäjän ollessa vuorovaikutuksessa sen kanssa. Käyttäjäkokemus on siis tunnereaktioita, uskomuksia ja mieltymyksiä, jotka ilmenevät ennen tuotteen käyttöä, käytön aikana ja käytön jälkeen. Täsmällinen määritelmä käyttäjäkokemukselle löytyy ISO 9241-210 -standardista: *”Henkilön havainnot ja vasteet, jotka ovat seurausta tuotteen, järjestelmän tai palvelun käytöstä ja/tai ennakoidusta käytöstä”*. [18]

Käyttäjäkokemukseen voidaan vaikuttaa luonnollisesti tuotteen käytettävyyttä parantamalla. Käytettävyyden kannalta oleellisinta on usein käyttöliittymän hyvä ja huolellinen suunnittelu. Myös käytettävyydelle on luotu standardin mukainen määritelmä (ISO 9241-11) ja se kuuluu näin: *”Tarkoituksenmukaisuus, tehokkuus ja tyytyväisyys, joilla tuotteen määritellyt käyttäjät saavuttavat määritellyt tavoitteet tietyissä käyttöympäristöissä”*. Käytettävyyden lisäksi käyttäjäkokemukseen vaikuttavat myös tuotteen esteettiset ominaisuudet kuten esimerkiksi visuaalisuus ja auditiivisuus. Tuotteeseen liittyvillä oheistarvikkeilla ja -palveluilla on myös vaikutuksensa käyttäjäkokemuksen syntymisessä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tuotteen käyttöohje tai tukipalvelu. [18]

Tuotteen käyttöympäristö vaikuttaa merkittävästi käyttäjäkokemuksen syntymiseen. Käyttöympäristö, eli käyttökonteksti, määrittelee millaisessa ympäristössä ja olosuhteissa tuotetta käytetään. Sen voidaan katsoa koostuvan tehtäväkohtaisesta, fyysisestä, sosiaalisesta ja teknisestä ympäristöstä. Teknisestä ympäristöstä esimerkkinä käy vaikkapa laite, jolla kehitettävää ohjelmistoa on suunniteltu käytettävän. Ohjelmiston käyttöliittymää suunniteltaessa on tiedettävä tarkkaan, millaisilla laitteilla loppukäyttäjät tulevat tuotetta käyttämään. Sosiaalisia käyttöympäristöjä ovat esimerkiksi koti ja työpaikka. Kotona tunnelma on usein rentoutunut kun taas työpaikalla ilmapiiri voi olla virallisempi. [18]



1. Käyttäjäkokemuksen syntyminen käyttäjän ja tuotteen välisessä vuorovaikutuksessa [18]

Kuva 8 on havainnollistettu käyttäjäkokemuksen syntymistä käyttäjän ja järjestelmän vuorovaikutuksen tuloksena. Kuvasta korostuu se, että käyttäjäkokemuksen syntyminen ei ole pelkästään seurausta käytettävyydestä, vaan siihen vaikuttaa oleellisesti myös itse käyttäjä sekä käyttöympäristö.

## Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu on prosessi, jossa tuotteen hyvää käyttäjäkokemusta suunnitellaan hyödyntäen olemassa olevaa käyttäjätietoa. Oikeilta tuotteen loppukäyttäjiltä saatu tieto on usein arvokkaampaa ja oikeellisempaa kuin käyttöliittymää suunnittelevan ohjelmistokehittäjän intuitio. Käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa pyritään ymmärtämään ihmisen käyttäytymistä ja taitoja sekä hyödyntämään tätä ymmärrystä käyttöliittymän suunnittelussa.

Ohjelmistoprojekteissa yleensäkin tärkeä asia asiakaslähtöisyys on erityisen tärkeää käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa. Asiakas ja sen tarpeet on tunnettava riittävän hyvin, jotta voidaan suunnitella tuotteen käyttäjäkokemusta oikealle käyttäjäryhmälle. Ohjelmistoprojekteissa asiakkaan tulisikin olla mukana suunnittelussa jo tuotteen vaatimusten määrittelyvaiheessa. Vaatimusten määrittelyssä käyttäjien tarpeiden kartoittaminen koostuu haastatteluista, käyttäjien tarkkailusta sekä kilpailija-analyyseistä. [3]

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu on usein luonteeltaan iteratiivista. Asiakkailta ja loppukäyttäjiltä haetaan jo suunnitteluprosessin aikana toistuvasti palautetta siihen asti toteutetuista ratkaisuista. Tarpeeksi ajoissa saatu palaute helpottaa viemään järjestelmää käyttäjäystävällisempään suuntaan ja ongelmakohtien korjaaminen on huomattavasti halvempaa suunnitteluvaiheessa kuin vasta järjestelmän valmistuttua. Iteratiivisen suunnittelun haittapuolena on vaikeus arvioida suunnittelun aikataulua. Suunnittelu- ja toteutuskierroksia saattaa tulla useita ennen kuin järjestelmä saadaan käyttäjää tyydyttävälle tasolle. [3]

Eräs tehokas käyttäjäkeskeisen suunnittelun työkalu on prototypointi. Toteutettavasta tuotteesta tehty konkreettinen hahmotelma paljastaa käytettävyysongelmat paljon paremmin kuin pelkkä paperille kirjoitettu tuotemäärittely. Prototypointi on halpaa ja nopeaa sekä se auttaa luomaan yhteisen kielen suunnittelijoiden ja käyttäjien välille, kun konkreettista tuotetta pääsee kokeilemaan.

Ohjelmistotuotannon alalla paperiprototyyppi on yleisesti käytetty keino testata järjestelmän käytettävyyttä suunnittelun alkuvaiheessa ennen kuin edes ohjelmointityötä on aloitettu. Paperiprototyyppi voi olla esimerkiksi joukko paperille tulostettuja kuvia tai PowerPoint-esitys, joka mallintaa suunniteltavan järjestelmän käyttöä. Paperiprototypoinnin päämääränä on käyttöliittymän eri näkymien ja niiden välisen vuorovaikutuksen nopea testaaminen. Paperiprototypointi on nopea ja halpa keino testata erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja järjestelmän käyttöliittymälle aivan suunnittelun alkuvaiheessa.

Seuraavissa luvuissa 3.3.1 – 3.3.3 käsitellään erilaisia hyvän käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteita, jotka ovat sovellettavissa käyttöliittymäsuunnitteluun. Suunnitteluperiaatteet soveltuvat myös käytettävyyden heuristiseen arviointiin. [18]

### Normanin suunnitteluperiaatteet

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun alalla uraa tehnyt professori Donald A. Norman kertoo kirjassaan ”The Design of Everyday Things” (2013) [11] kuinka jokapäiväisten esineiden käytettävyyttä voitaisiin parantaa. Näitä ohjeistuksia on helppo soveltaa myös ohjelmistojen käyttöliittymien suunnitteluun. Norman on koonnut ohjeensa viideksi suunnitteluperiaatteeksi:

1. Loogiset kytkennät

Käyttäjälle tulisi selvitä, mikä ohjaimen ja toiminnan välinen kytkentä on. Kytkentä tulisi olla selvä jo ennen kuin käyttäjä on ensimmäistä kertaa käyttänyt ohjainta. Loogisia kytkentöjä suunniteltaessa kannattaa käyttää hyväksi fyysisiä ja tilaan liittyviä analogioita. Esimerkiksi ylöspäin suuntautuva liike ja ylöspäin osoittava nuoli merkitsevät usein lisäystä kun taas alaspäin suuntautuva liike ja alaspäin osoittava nuoli yhdistetään usein vähentymiseen. Tällaista logiikkaa voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi lukumäärää tai mittasuhteita kuvaavissa ohjaimissa.

1. Mahdollisuudet ja rajoitteet

Kun ihminen muodostaa käsitystä tuotteen toiminnasta, hän tekee näkemästään rakenteesta tulkintoja rakenteen mahdollisuuksien ja rajoitteiden perusteella. Mahdollisuudet tarkoittavat eri toimintavaihtoehtoja, joita ovat esimerkiksi käyttöliittymän nappulat, jotka ovat painettavissa. Rajoitteilla puolestaan tarkoitetaan toiminnalle asetettuja rajoituksia, joita ovat esimerkiksi tekstikenttään syötettävän merkkijonon maksimipituus tai harmaannutetut, ei-käytössä olevat käyttöliittymän nappulat.

1. Näkyvyys

Näkyvyydellä tarkoitetaan käyttäjän kannalta oleellisten tietojen ja toimintojen esille tuomista. Käyttöliittymän tulee olla visuaaliselta ilmeeltään sellainen, että käyttäjän on helppo ymmärtää, kuinka tuotetta on tarkoitus käyttää toivotun lopputuloksen saavuttamiseksi. Oikeiden elementtien on oltava käyttöliittymässä näkyviä, jotta käyttäjä saa oikean käsityksen tuotteen toimintatavasta.

1. Palaute

Palaute on käyttäjälle annettavaa tietoa tuotteen toiminnasta. Palautteesta ilmenee, mitä on tehty ja mitä tuloksia saavutettu. Palaute on oleellista onnistuneen toiminnan jälkeen, mutta erityisesti myös virhetilanteissa palaute on tärkeää. Olennaista palautteessa on vasteaika. Palautteen on tapahduttava heti käyttäjän toiminnan jälkeen, jotta se osataan yhdistää kyseiseen toimintaan.

1. Virheiden käsittely

Käyttöliittymäsuunnittelun tavoitteena on toki tehdä käyttäjän tekemät virheet mahdottomiksi, mutta se harvoin onnistuu käytännössä. Tämän takia virhetilanteiden käsittely ja niistä palautuminen on keskeistä käyttöliittymäsuunnittelussa. Käyttäjän ei tulisi koskaan syyttää itseään virheistä, sillä se voi johtaa turhautumiseen ja jopa tuotteen hylkäämiseenkin. Käyttäjälle tulee tarjota virhetilanteen sattuessa selkeät ohjeet miten tilanteesta pääsee pois.

### Nielsenin heuristiikat

Käytettävyysasiantuntija Jakob Nielsen esittelee kirjassaan ”Usability Engineering” (1993) [10] kymmenen käytettävyysheuristiikan listan, jonka avulla voi arvioida tuotteen tai käyttöliittymän käytettävyyttä. Lista soveltuu myös uuden tuotteen tai käyttöjärjestelmän suunnittelun periaatteiksi. Nielsenin heuristisen arvioinnin listaan kuuluvat:

1. Järjestelmän tilan näkyvyys
2. Järjestelmän ja todellisen maailman yhteys
3. Käyttäjän kontrolli ja vapaus
4. Johdonmukaisuus
5. Virheiden välttäminen
6. Tunnistettavuus ennen muistamista
7. Käytön joustavuus ja tehokkuus
8. Yksinkertaisuus
9. Virheiden käsittely
10. Opasteet ja dokumentaatio

### Shneidermanin kahdeksan kultaista sääntöä

Tietojenkäsittelytieteiden professori Ben Shneidermanin kirjassa ”Designing the user interface: strategies for effective human-computer interaction” (1998) [15] esitellään kahdeksan kultaista sääntöä erityisesti ohjelmistojen käyttöliittymien dialogien suunnitteluun ja arviointiin. Säännöt ovat kuitenkin sovellettavissa ohjenuoriksi myös koko järjestelmän suunnitteluun [18]. Shneidermanin kahdeksan kultaista sääntöä ovat:

1. Noudata yhtenäisyyttä toimintaketjuissa ja toimintatavoissa
2. Tarjoa edistyneille käyttäjille oikoteitä
3. Tarjoa informatiivista palautetta
4. Suunnittele dialogit siten, että ne johtavat lopputulokseen
5. Tarjoa yksinkertaista virheenkäsittelyä
6. Auta käyttäjää toipumaan virhetilanteista
7. Tue käyttäjän kontrollin tunnetta
8. Rajoita käyttäjän lyhytkestoisen muistin kuormitusta

# ohjelmointi Windows-ympäristössä

Tässä luvussa käsitellään ohjelmistotekniikkaan liittyviä käsitteitä ja malleja, jotka koskevat erityisesti käyttöliittymän ohjelmointia Windows-ympäristössä C++-ohjelmointikielellä. Luvussa painotetaan erityisesti niitä asioita, joiden ymmärtäminen on tässä diplomityössä suunniteltavan ja toteutettavan graafisen käyttöliittymän kannalta oleellisia.

## Olio-ohjelmointi


Ohjelmistotekniikan yhtenä vaikeimpana ongelmana pidetään suurten ohjelmistojen tekemisen monimutkaisuutta. Tietokonelaitteistojen tekniikoiden räjähdysmäinen kehitys on mahdollistanut entistä suurempien ja kompleksisempien ohjelmistojen suorittamisen. Ohjelmistojen tekemiseen tarvittavat työkalut ja menetelmät, kuten ohjelmointikielet, eivät ole kuitenkaan kehittyneet samaa vauhtia laitteistotekniikan kehityksen mukana. Tämän seurauksena on puhjennut niin sanottu ohjelmistokriisi, jolla tarkoitetaan juuri tätä tietokonelaitteistojen ja ohjelmointityökalujen kehityksien epävakaata suhdetta. [13]

Yhtenä ratkaisuna ohjelmistokriisin ratkaisemiseksi on tarjottu oliokeskeisiä menetelmiä, jotka ovatkin viime aikoina olleet suurimman huomion kohteena ohjelmistoteollisuudessa. Oliokeskeisiä menetelmiä käyttävässä ohjelmoinnissa, eli lyhyemmin olio-ohjelmoinnissa, perusperiaatteina ovat ongelmien jakaminen yhden ihmisen hallittaviin osakokonaisuuksiin sekä yksinkertaistaminen abstrahoimalla. Abstrahoinnin voidaan sanoa tarkoittavan toisiinsa liittyvien asioiden keräämistä yhdeksi järkeväksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, joka voi olla puhtaasti ajatuksellinen eli abstrakti. [13]

### Oliot ja luokat

Olio-ohjelmoinnissa ongelmien jako yhden ihmisen hallittaviin osakokonaisuuksiin tarkoittaa ohjelmakoodin toiminnallisesti sekä tietorakenteellisesti yhteenkuuluvien osien kokoamista olioiksi. Yhden olion rakenne koostuu tietorakenteesta, sitä käsittelevästä ohjelmakoodista sekä olion tietorakenteen käsittelyyn tarkoitetusta julkisesta rajapinnasta. Oliorakenteen toteuttajan vastuulla on olion sisäinen toteutus, eli kuinka sen tietorakenne koostetaan ja kuinka sitä käsitellään. Oliorakenteen toteuttaja suunnittelee oliolle myös julkisen rajapinnan. Julkisen rajapinta tulisi olla mahdollisimman selkeä ja ymmärrettävä, vaikka sen käyttäjä ei tuntisi olion sisäistä toteutusta lainkaan. Julkinen rajapinta tarkoittaa metodeja, joilla oliota tai sen tilaa voidaan käsitellä sen ulkopuolelta muualla ohjelmakoodissa. Olio siis kätkee sisäänsä tietorakenteensa ja sen käsittelyn, jolloin olion käyttäjän vastuulle jää ainoastaan olion julkisen rajapinnan oikeaoppinen käyttö. Olion käytön kannalta epäoleellisen tiedon kapseloiminen sen sisälle on yksi tärkeimpiä abstrahoinnin työkaluja ohjelmoinnissa. [13]

C++-kielessä oliot luodaan luokkien avulla. Luokka on määrittely siitä muodostettavan olion tietorakenteelle ja metodeille sekä julkiselle rajapinnalle. Luokka on siis yleinen rakenne, joka edustaa kaikkia kyseisestä luokasta luotuja olioita. Ohjelman ajon aikana ei ole olemassa luokkia, vaan ainoastaan luokan kuvauksen perusteella luotuja olioita. [13]



1. Oliot ja niiden tietorakenne sekä julkinen rajapinta. Kuva muokattu lähteestä [13].


Kuva 9 on havainnollistettu tyypillisiä olio-ohjelmoinnissa käytettäviä olioita. Oliot ”vappu” ja ”joulu” ovat samasta luokasta tehtyjä instansseja, ja niiden tarkoitus on esittää päiväystä. Päiväystä esittävän olion tietorakenteeseen kuuluu siis tässä tapauksessa päivä, kuukausi ja vuosi, jotka voidaan ilmaista kokonaislukuina. Olioiden julkisessa rajapinnassa on metodeja, joiden avulla niiden tilaa pystytään muokkaamaan ja kontrolloimaan olioiden ulkopuolelta. Kuvassa olevien päiväystä esittävien olioiden tapauksessa metodit voisivat olla esimerkiksi päiväyksen kasvattaminen halutulla määrällä päiviä tai päiväyksen tulostaminen näytölle tietyllä syntaksilla.

Ohjelmistoja suunniteltaessa olio-ohjelmointi on oiva työkalu ohjelmointiongelman mallintamiseen siten, että se vastaisi mahdollisimman hyvin todellisen maailman ongelmaa. Kun ohjelmassa olevat oliot vastaavat mahdollisimman hyvin todellisen maailman olioita, on monimutkaisenkin tietokoneohjelman rakenne helpommin ymmärrettävissä. Toisaalta ohjelmistoihin suunniteltavien olioiden tulisi olla myös ohjelmoinnin kannalta katsottuna käytännöllisiä ja tehokkaita, jolloin ne eivät välttämättä täsmällisesti vastaa todellisen maailman olioita. Olio-ohjelmointi vaatii ohjelmoijalta hyvää abstraktista ajattelukykyä. [13]

### Periytyminen

Yksi tietokoneohjelmien rakenteiden hahmottamisen ja kategorisoimisen avuksi luotu mekanismi on oliokeskeisissä ohjelmointikielissä yleisesti mukana oleva periytyminen. Se tarkoittaa luokkien jaottelua kantaluokkiin ja aliluokkiin niiden yhteisten ominaisuuksien ja sukulaisuussuhteiden perusteella. Periytymisen avulla ohjelmiston olioille on mahdollista luoda hierarkkinen periytymisrakenne, joita esiintyy usein myös todellisessa maailmassa. Periyttämisen avulla voidaan luoda useita samankaltaisia olioita, joilla on hieman toisistaan poikkeava käyttäytyminen, kirjoittamatta kuitenkaan uudestaan olioiden yhtenevän käyttäytymisen toteuttavaa koodia. [13]

Käytännössä C++-ohjelmointikielessä periytymisellä tarkoitetaan sitä, että uusi luokka muodostetaan toisen olemassa olevan luokan pohjalta siten, että uusi luokka sisältää kaikki toisen luokan ominaisuudet. Tällöin alkuperäistä luokkaa, jonka ominaisuudet periytyvät uuteen luokkaan, kutsutaan kantaluokaksi. Uutta, periytettyä luokkaa, kutsutaan aliluokaksi.



1. Periytymishierarkia ja oliot [6].

Kuva 10 on esimerkki luokkien periytymishierarkiasta havainnollistavana kaaviona. Vasemman puolen hierarkiassa nuoli osoittaa aina aliluokasta kantaluokkaan päin. Esimerkin tapauksessa luokka A toimii kantaluokkana kaikille muille luokille. Luokkien ominaisuudet, eli julkisen rajapinnan tarjoamat metodit, periytyvät kuvan vasemman puolen kaavion mukaisesti. Aliluokista luotujen olioiden voidaan ajatella sisältävän kaikki sen periytymishierarkiassa yläpuolella olevien sukulaisluokkien informaation, kuten kuvan oikealla olevassa kuviossa on esitetty.

VIRTUAALIFUNKTIOT? ABSTRAKTIT KANTALUOKAT

## Suunnittelumallit


Olio-ohjelmoinnissa ohjelmiston toiminnallisuus muodostuu suuren oliojoukon yhteistoiminnan vaikutuksesta. Hyvin suunniteltu ohjelmisto sisältää sellaisia oliorakenteita, jotka ovat uudelleenkäytettäviä myös muissa kohteissa. Tällä tarkoitetaan suunnittelun geneerisyyttä. Kirjassa *”Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software”* [2] on kerätty hyviksi havaittuja oliosuunnittelun käytäntöjä erilaisiin ohjelmointiongelmiin. Näistä käytännöistä käytetään kirjassa nimitystä suunnittelumalli. Kaikki kirjan käsittelemät suunnittelumallit ovat sellaisia, jotka on havaittu toimiviksi kahden tai useamman toisistaan riippumattoman ohjelmistoprojektihenkilöstön toimesta.

Seuraavissa aliluvuissa esitellään useammasta suunnittelumallista koostuvaa MVC-arkkitehtuuria sekä ”Visitor pattern” -suunnittelumallia. Niiden periaatteita on sovellettu tässä työssä toteutetussa käyttöliittymässä.

### MVC-arkkitehtuuri

MVC-arkkitehtuuri (*Model-view-controller)* on kolmesta erilaisesta luokasta koostuva ohjelmistoarkkitehtuurityyli. Se on yleinen suunnitteluperiaate monien käyttöliittymien toteutuksissa. MVC-arkkitehtuurin luokat ovat malli (model), näkymä (view) ja käsittelijä (controller). Sen etuna on käyttöliittymän näkyvän osan toteutuksen erottaminen sen esittämän tietomallin rakenteesta. Tällöin mallin tieto ei ole riippuvainen näkymästä, vaan saman mallin sisältö voidaan esittää usean erilaisen näkymän kautta. Malli ei ole riippuvainen myöskään käsittelijästä, joten se voidaan suunnitella täysin irrallaan käsittelijästä. Käsittelijä toimii käyttäjältä tulevien komentojen vastaanottajana muuntaen mallia ja näkymää niiden perusteella. [2]

Kuva 11 on havainnollistettu tyypillisen MVC-arkkitehtuurin rakennetta. Se sisältää kolmesta muuttujasta a, b ja c koostuvan mallin sekä kolme erilaista näkymään siihen. Yksinkertaistuksen vuoksi käsittelijä on jätetty kuvasta pois. Taulukko, histogrammi ja ympyräkaavio esittävät mallin tiedon eri tavoin. Malli viestii näkymille, kun siihen tulee muutoksia. Näkymät viestivät mallin kanssa saadakseen pääsyn näytettävään tietoon. Tällä tavoin malli ja näkymät pysyvät aina ajan tasalla. Käsittelijä, jota kuvaan ei ole piirretty, voisi toimia esimerkiksi näppäimistön ja hiiren painallusten tulkitsijana. Koska käsittelijä toteutetaan MVC-arkkitehtuurissa omana luokkanaan, se on helppo vaihtaa toiseen esimerkiksi hieman erilaiseen toteutukseen jotain toista käyttötarkoitusta varten.



1. MVC-arkkitehtuurin malli ja näkymät. [2]


MVC-arkkitehtuuri koostuu itse asiassa kolmen erilaisen suunnittelumallin hyödyntämisestä:

* Observer-suunnittelumallista, jossa muutos yhden luokan oliossa voi vaikuttaa kuinka moneen tahansa muuhun olioon tarvitsematta mitään tietoa muiden olioiden toteutusyksityiskohdista. Esimerkiksi Kuva 11 tietomallin suhde näkymiin voi olla tällainen.
* Composite-suunnittelumallista, jossa yksittäisiä olioita käsitellään samalla tavoin kuin koosteolioita. Koosteolioilla on yhteinen kantaluokka yksittäisten olioiden kanssa, ja ne sisältävät ryhmän yksittäisiä olioita. Esimerkiksi kuvan 8 näkymät voisivat olla koosteolioita, jolloin niiden sisällä voisi olla vielä muita näkymiä.
* Strategy-suunnittelumallista, jossa jokin algoritmi toteutetaan luokkana. MVC-arkkitehtuurin tapauksessa algoritmina toimii käsittelijä-luokka, joka huolehtii käyttäjän antamien komentojen toteuttamisesta. Käsittelijä-luokkia voi olla useita ja niitä on mahdollista vaihtaa jopa ohjelman ajon aikana. Tällä tavoin saadaan muutettua näkymän vastetta käyttäjän syötteisiin helposti ainoastaan käsittelijä-oliota vaihtamalla.

### Visitor pattern -suunnittelumalli

Visitor pattern -suunnittelumalli mahdollistaa tietorakenteen ja siihen liittyvien metodien irrottamisen toisistaan. Suurin käytännön hyöty tästä on se, että uusien tietorakennetta läpikäyvien metodien toteuttaminen onnistuu helposti muuttamatta itse tietorakennetta. Visitor pattern -malli on hyödyllisin silloin, kun tietorakenteen tiedetään pysyvän kohtuullisen muuttumattomana, mutta tietorakenteeseen liittyviä uusia metodeja halutaan mahdollisesti toteuttaa myöhemmin lisää. Se on erityisen käyttökelpoinen myös silloin, kun tietorakenne koostuu useista erilaiset rajapinnat sisältävistä luokista, joille kaikille halutaan tehdä saman tyyppisiä, mutta hieman toisistaan poikkeavia metodeja. Metodeja ei tällöin tarvitse toteuttaa tietorakenteen sisälle, vaan ne voidaan ulkoistaa omiksi luokikseen.


Visitor pattern -suunnittelumallin perusidea on se, että tietorakenne itse huolehtii alkioidensa läpikäymisen, ja erillinen Visitor-luokka suorittaa halutun operaation yhdelle tietorakenteen alkiolle. Kuva 12 on esitetty luokkakaavio, joka havainnollistaa suunnitteluperiaatteen toimintaa.



1. Visitor pattern -suunnittelumalli. [2]

Visitor pattern -suunnittelumallin voidaan katsoa koostuvan seuraavista viidestä komponenttityypistä:

* **Visitor-luokka,** joka esittelee vastaavan visit-metodin jokaiselle yksittäiselle tietorakenteen alkion luokalle. Visitor-luokka toimii kantaluokkana ConcreteVisitor-luokille.
* **ConcreteVisitor-luokka,** joka toteuttaa suoritettavan operaation yksittäiselle tietorakenteen alkiolle. Jokaista tietorakenteen alkion luokkaa kohden on myös oma metodinsa, joiden toteutus voi olla erilainen. ConcreteVisitor-luokan olio voi myös säilöä tietoa itseensä käydessään läpi tietorakennetta.
* **Element-luokka,** joka esittelee accept-metodin. Parametrinaan accept-metodi saa Visitor-luokan olion. Element-luokka toimii kantaluokkana kaikille tietorakenteen alkioiden luokille.
* **ConcreteElement-luokka,** joka **v**astaa yksittäisen tietorakenteen alkion luokkaa. Tämä luokka toteuttaa accept-metodin, joka ikään kuin päästää Visitor-luokan olion tekemään operaationsa ConcreteElement-luokan olioon.
* **Tietorakenne,** joka koostuu Element-luokasta periytetyistä olioista. Siihen kohdistuvat operaatiot ovat Visitor-luokasta periytettyjen ConcreteVisitor-olioiden toteuttamia. Tietorakenteen muoto on täysin vapaa. Se voi olla esimerkiksi lista, puu tai graafi.



1. Visitor pattern -suunnittelumallin mukainen tietorakenteen läpikäynti. [2]

Kuva 13 havainnollistaa Visitor pattern -suunnittelumallin mukaista tietorakenteen läpikäyntiä. Kuvan tietorakenne on yksinkertaistettu siten, että se koostuu vain kahdesta alkiosta ConcreteElementA ja ConcreteElementB. Tietorakenteen alkiot kutsuvat Accept-metodissa parametrina saadun Visitor-luokan olion visit-metodia, joka taas saa parametrikseen käsiteltävänä olevan tietorakenteen alkion. Tälle alkiolle Visitor-olio suorittaa itse operaation.

## Ohjelmakirjastot

# Vertexin lujuuslaskentaominaisuuksien uudistaminen


Vertexillä ryhdyttiin vuoden 2015 lopussa projektiin, jonka tavoitteena oli kehittää Vertex-ohjelmistojen lujuuslaskentaominaisuuksia kilpailukykyisempään suuntaan seuraaviin vuonna 2016 marraskuussa julkaistaviin versioihin.

Tässä luvussa esitellään aikaisempia Vertex-ohjelmistoissa mukana olleita lujuuslaskentaominaisuuksia sekä määritellään asiakasvaatimukset, joiden pohjalta Vertex-ohjelmistojen lujuuslaskentaominaisuuksia tullaan kehittämään.

## Asiakasvaatimukset

Aiemmin Vertex-ohjelmistoissa on ollut seuraavia lujuuslaskentaominaisuuksia:

* Yksittäisille kappaleille soveltuva tilavuuselementtejä hyödyntävä lujuusanalyysi Vertex G4 -ohjelmassa.
* Ristikkorakenteiden tai yksittäisen palkin mitoittaminen kantavien rakenteiden suunnittelustandardien mukaisesti Vertex BD-ohjelmassa. Tuettuja standardeja ovat Australian ja Ison-Britannian suunnittelustandardit.



1. Vertex G4:n yksittäisen tilavuusmallin lujuusanalyysi.

Kuva 14 näkyy Vertex G4 -ohjelmassa mukana oleva yksittäisen tilavuusmallin lujuuslaskentamoduuli. Se on kehitetty yhteistyössä laskennallisen teknologian palveluja tarjoavan Numerola Oy:n kanssa ja se pohjautuu heidän kehittämään ohjelmistokomponenttiin. Lujuuslaskentamoduulin heikkoutena on se, että sillä voidaan analysoida ainoastaan yksittäisiä kappaleita. Kokoonpanojen analysoiminen on mahdollista ainoastaan tekemällä kokoonpanomallista yksittäinen kappale boolean-operaatiolla. Tällöin kokoonpanojen kappaleiden väliset kontaktipinnat häviävät ja mahdollisuus analysoida kosketuksissa olevia kappaleita katoaa. Laskentamallin elementtiverkon luominen on myös tuottanut ongelmia ohuilla rakenteilla. Esimerkiksi joillekin putkipalkeille elementtiverkon luominen ei onnistu lainkaan.


PASKA KÄYTTÖLIITTYMÄ

Vertexin asiakaskunnalta kyseltiin, minkälaisia kokemuksia heillä oli nykyisestä Vertex G4 -ohjelmassa olevasta lujuuslaskentamoduulista. Asiakkailta saatiin paljon kehitysehdotuksia ja toiveita tuleviin versioihin. Alla on listattu eniten esiin nousseita toiveita:

* Kehärakenteiden siirtymien, rasitusten ja tukivoimien laskenta
* Nurjahdusanalyysit
* Putkistojen jännitysanalyysit
* 3d- ja FEM-mallin välinen keskinäinen synkronointi malleja päivitettäessä
* FEM-mallin tekeminen ilman 3d-mallia
* Ohutlevyosien analysoiminen kuorielementeillä
* Kokoonpanomallien analysoiminen solidielementeillä
* Väsymisanalyysi

KUVA Vertex BD Truss engineering

KUVAVIITE näkyy Vertex BD -ohjelmassa mukana oleva ristikkorakenteiden mitoit... Tällä hetkellä Vertex BD tukee ainoastaan ristikkorakenteiden sekä yksittäisen palkin suunnittelustandardin mukaista mitoitusta. Asiakaskunnasta on tullut toiveita, että Vertex BD -ohjelmalla voisi mitoittaa myös muunlaisia rakenteita. Esimerkiksi Kuva 15 näkyvä ikkuna-aukkopalkki on tyypillinen kohde, jota asiakkaat haluaisivat mitoittaa. Myös Vertex G4 Plant -laitossuunnitteluohjelmiston asiakaskunnasta on tullut toiveita mahdollisuuteen mitoittaa suunnittelustandardien mukaisesti esimerkiksi laitosten hoitotasoja.



1. CFS-profiilirakenteinen ikkunan aukkopalkki. [17]

Vertex BD -ohjelman ristikkorakenteiden mitoitusmoduulin käyttö on tehty todella yksinkertaiseksi. Käyttäjän tarvitsee vain osoittaa malliin tulevat kuormat ja niiden tyypit. Rakenteesta luotavaa FEM-mallia ei näytetä käyttäjälle missään vaiheessa, vaan se luodaan automaattisesti. Käyttäjä voi asettaa kuormat mihin kohtaan mallia tahansa ja ne muutetaan ratkaisun aikana FEM-mallin vastaaviksi solmukuormituksiksi. Tällainen yhdelle rakennetyypille räätälöity mitoitustyökalu on todella tehokas ja helppokäyttöinen suunnittelijalle. Toisaalta, jos rakenteen FEM-mallissa on jotain korjattavaa ja laskenta ei mene läpi, käyttäjällä ei ole mitään mahdollisuuksia korjata sitä tai edes saada selville syytä, miksi FEM-laskenta ei onnistu.

## Uudet lujuuslaskentamoduulit

Asiakasvaatimusten pohjalta tehtiin päätös, että seuraaviin vuonna 2016 marraskuussa julkaistaviin Vertex-ohjelmistojen versioihin tullaan lisäämään kolme erilailla hinnoiteltavaa lisäoptiota:

* Tilavuusmallien FEM-analyysi Vertex G4 ja G4 Plant -ohjelmiin. Tämä laskentamoduuli tulee korvaamaan entisen Numerola Oy:n kanssa yhteistyössä tehdyn moduulin.
* Kehärakenteiden FEM-analyysi Vertex G4, G4 Plant ja BD -ohjelmiin.
* Kehärakenteiden mitoitus Vertex BD -ohjelmaan, joka vaatii myös kehärakenteiden FEM-analyysi -lisäoption.

Seuraavissa aliluvuissa 5.2.1 – 5.2.4 esitellään STAFRA-laskentamoottoria sekä kaikkia kolmea kehitettävää lujuuslaskentamoduulia. STAFRA-laskentamoottori toimii kaikkien uusien lujuuslaskentamoduulien perustana.

### STAFRA-laskentamoottori

STAFRA *(Static analysis of frames)* on Lujuustekniikka Oy:n (nykyisin Vertex Systems Oy) kehittämä avaruuskehien statiikan ongelmien ratkaisuun tarkoitettu laskentamoottori. Se perustuu luvussa 2 esiteltyyn kehärakenteiden elementtimenetelmään ja sen elementit ovat Euler-Bernoulli -palkkiteorian mukaisia palkkeja. Palkkiteoriasta poiketen STAFRA ottaa huomioon myös leikkausjännityksistä aiheutuvat liukumat tehollisten leikkauspinta-alojen avulla. Teholliset leikkauspinta-alat palkin paikalliskoordinaatiston y- ja z-suunnissa saadaan kaavoilla

ja (10)

palkkielementin paikalliskoordinaatiston x-akselin yhtyessä poikkileikkausten pintakeskiöihin sekä y- ja z-akselit poikkileikkausten pääneliöakseleihin. Kertoimet ja aiheutuvat leikkausjännityksen epätasaisesta jakaantumisesta poikkileikkauksen alueelle ja ne ovat riippuvaisia poikkileikkauksen muodosta. STAFRA rajoittuu elementtien materiaalien osalta homogeenisiin, lineaarisesti kimmoisiin ja isotrooppisiin materiaaleihin. [4]

STAFRA-laskentamoottoriin sisältyy myös toiminnallisuus profiilin poikkileikkausarvojen laskemiseen 3d-mallin geometriasta. Laskettavia poikkileikkausarvoja ovat

* pinta-ala,
* jäyhyysmomentit molemmissa pääsuunnissa ja
* taivutusvastukset molemmissa pääsuunnissa.

STAFRA kykenee myös tunnistamaan yleisimmät poikkileikkausmuodot 3d-mallin geometriasta. Mikäli poikkileikkausmuoto on tunnistettavissa, voidaan lisäksi laskea poikkileikkauksen

* vääntöjäyhyys,
* vääntövastus ja
* teholliset leikkauspinta-alat pääsuunnissa.


STAFRA-laskentamoottorin tunnistamia poikkileikkausmuotoja ovat

* I-profiili
* L-profiili
* U-profiili
* C-profiili
* Z-profiili
* T-profiili
* Ympyrä
* Ellipsi
* Pyöreä putki
* Suorakaide
* Ontto suorakaide

Mikäli poikkileikkauksen muoto ei ole tunnistettavissa, vääntöjäyhyyden arvoksi oletetaan 1. ja 2. pääsuunnan jäyhyysmomenttien summa. Tällöin myös leikkauspinta-alojen arvoja ei lasketa, mistä johtuen leikkausmuodonmuutoksia ei huomioida laskennassa.

Materiaalikirjasto???

STAFRA käyttää jäykkyysmatriisin tallentamiseen tietokoneen muistissa niin sanottua *nauhamaista* muotoa. Elementtimenetelmän käyttämät jäykkyysmatriisit ovat tavallisesti symmetrisiä ja nauhamaisia. Nauhamaisuudella tarkoitetaan sitä, että iso osa matriisin alkioista on nollia, ja muun kuin nollan sisältävät alkiot sijaitsevat lähellä matriisin diagonaalia nauhamaisena muodostelmana. Matriisin nauhamaisuuden vuoksi sitä ei kannata tallentaa tietokoneen muistiin tavanomaisena 2-ulotteisena taulukkona, vaan riittää kun tallennetaan alkioita nauhan leveyden verran. Lisäksi, kun jäykkyysmatriisit ovat symmetrisiä, riittää ainoastaan puolikkaan nauhan tallentaminen. Tämä matriisien tallennustapa käyttää tietokoneen muistia huomattavasti tavanomaista tapaa taloudellisemmin, ja elementtimenetelmän yhtälöryhmien ratkaiseminen on myös selvästi nopeampaa. [1]



1. Jäykkyysmatriisin tallentaminen tietokoneen muistiin nauhamaisessa muodossa. [4]

Kuva 16 on havainnollistettu matriisin tallentamista nauhamaisessa muodossa. Ainoastaan matriisin sisälle piirretyn viivan alapuolella olevat alkiot tallennetaan. Tallennus tapahtuu kahden taulukon avulla:

* **Taulukko A,** johon tallennetaan alkiot järjestyksessä sarakkeittain. Tässä tapauksessa sarakkeella tarkoitetaan diagonaalialkiosta ylöspäin viimeiseen tallennettavaan alkioon asti olevia alkioita.
* **Taulukko MAXA,** johon tallennetaan matriisin diagonaalialkioiden paikat taulukossa A.

Vapausasteiden globaali numerointi, ja sitä kautta myös solmunumerointi, vaikuttavat jäykkyysmatriisin nauhanleveyteen. Jotta jäykkyysmatriisi saadaan tallennettua tietokoneen muistiin mahdollisimman pieneen tilaan, tulee solmunumeroinnin olla optimaalinen. STAFRA käyttää solmunumeroinnin optimointiin GPS-algoritmia. [4]

STAFRA on käytössä Vertex BD -ohjelmiston nykyisessä ristikkorakenteiden mitoituslaskennassa. Tulevaisuudessa sitä tullaan hyödyntämään kaikissa uusissa lujuuslaskentamoduuleissa.

### Tilavuusmallien FEM-analyysi

Tilavuusmallien FEM-analyysi tulee korvaamaan vanhan Numerola Oy:n kanssa yhteistyössä tehdyn lujuuslaskentamoduulin. Parannuksena aiempaan, uudessa tilavuusmallien FEM-analyysissä tutkittavana kappaleena voi olla myös kokoonpanomalli, joka sisältää useita osia. Kokoonpanomallin osien välille tulee myös mahdollisuus antaa kontaktireunaehtoja. Uuden lujuuslaskentamoduulin käyttöliittymä tullaan uudistamaan visuaalisemmaksi ja intuitiivisemmaksi.

Uusi tilavuusmallien FEM-analyysi tulee käyttämään STAFRA-laskentamoottoria jäykkyysmatriisien kolmioinnin ja siirtymien laskennan osalta. Elementtiverkko tullaan muodostamaan automaattisesti 3d-mallin geometrian pohjalta. 4- tai 10-solmuisista tetraedrielementeistä koostuvan elementtiverkon luomiseen käytetään apuna Spatial Corporationin 3D Mesh toolkit -ohjelmakirjastoa. [16]

Käyttäjälle tilavuusmallien FEM-analyysi tulee olemaan tehokas työkalu suunnittelun aikana tehtävään pienimuotoiseen lujuusanalyysiin. Esimerkiksi nostokorvakkeiden suunnittelun aikainen lujuustarkastelu tulee onnistumaan nopeasti ja helposti uudella tilavuusmallien FEM-analyysilla.

### Kehärakenteiden FEM-analyysi

Kehärakenteiden FEM-analyysi tulee olemaan STAFRA-laskentamoottoria käyttävä palkkielementeistä koostuvien analyysimallien statiikan ongelmia ratkaiseva lujuuslaskentamoduuli. Analyysimallin luominen tullaan tekemään Vertex-ohjelmistolla mallinnettujen profiilirakenteiden perusteella helposti ja käyttäjäystävällisesti.

Käyttäjälle kehärakenteiden FEM-analyysi tulee olemaan tehokas työkalu suunnittelun aikana tehtävään pienimuotoiseen lujuusanalyysiin profiilirakenteille. Esimerkiksi kattoristikon paarteen maksimitaivutusmomentin tai laitoksen putkilinjan maksimisiirtymän ratkaiseminen tulee onnistumaan nopeasti ja helposti uudella kehärakenteiden FEM-analyysilla.

### Kehärakenteiden mitoitus

Kehärakenteiden mitoitus tulee olemaan lisäoptio kehärakenteiden FEM-analyysiin. Se tekee analysoitavalle rakenteelle rasitusten laskennan lisäksi myös kantavien rakenteiden suunnittelustandardien mukaisen mitoituksen. Se hyödyntää aiemmin pelkästään Vertex BD-ohjelmiston ristikkorakenteiden mitoituksessa käytössä ollutta DesignEngine-ohjelmistokomponenttia. Vuonna 2016 julkaistavaan versioon tuettuina tulevat olemaan Australian ja Ison-Britannian suunnittelustandardit.


Käyttäjälle kehärakenteiden mitoitus tulee olemaan tehokas työkalu nopeaan profiilirakenteen mitoittamiseen. Esimerkiksi rakennuksen seinän runkorakenteessa olevan ikkunapalkin mitoittaminen halutun standardin mukaisesti tulee onnistumaan nopeasti ja helposti uudella kehärakenteiden mitoitus -optiolla.

# Kehärakenteiden lujuuslaskentamoduulin Käyttöliittymä

Tässä luvussa perehdytään vuonna 2016 julkaistaviin Vertex-ohjelmistoversioihin toteutettavan kehärakenteiden lujuuslaskentamoduulin käyttöliittymän suunnitteluun ja toteutukseen. Lujuuslaskentamoduuli tulee olemaan osana Vertex G4, G4 Plant sekä BD -ohjelmistoja. Käyttöliittymä toteutetaan C++-ohjelmointikielellä osana suurempaa Vertexin ohjelmakokonaisuutta.

## Ominaisuudet

Kehärakenteiden FEM-analyysi käynnistyy Vertex-ohjelmiston 3d-mallinnustilan kontekstivalikon kautta Kuva 17 mukaisesti. Lujuuslaskentamoduulin käynnistyttyä käyttäjä siirtyy *FEA-tilaan (Finite element analysis),* jossa lujuuslaskentaan liittyviä toimintoja on mahdollista suorittaa. FEA-tilassa käyttäjän on mahdollista luoda *tutkimuksia,* jotka kuvaavat erilaisia rakenteen kuormitustilanteita. Yksi tutkimus sisältää tiedon siihen kuuluvista profiileista, elementtiverkon, tuentareunaehdot sekä kuormitukset. Käyttäjä voi ratkaista tutkimuksia ja tarkastella rakenteen rasituksia annetuilla kuormitus- ja tuentareunaehdoilla. Tulosten perusteella on helppo vertailla esimerkiksi erilaisten rakennesuunnitelmien käyttäytymistä kuormituksen alaisena.



1. FEA-tilaan siirtyminen 3d-mallinnustilan kontekstivalikon kautta.

FEA-tilassa mallin geometrian muokkaus on estetty käyttäjältä. Tämä johtuu siitä, että on järkevää erottaa lujuuslaskennan tekeminen geometrian mallintamisesta, koska ne ovat selkeästi suunnitteluprosessin kaksi erilaista työvaihetta. FEA-tilasta on toki helppo tulla pois ja tehdä mallin geometriaan muutoksia. Geometrian muuttaminen aiheuttaa haasteita tutkimusten tiedon ylläpidossa. Jos esimerkiksi mallin yksittäistä palkkia pidennetään, tuleeko palkin keskellä olevan pistekuorman liikkua suhteessa pituudenmuutokseen vai säilyttää absoluuttisen paikkansa? Yleispätevin ratkaisu on antaa käyttäjälle ilmoitus, että geometria on muuttunut, eikä tutkimuksiin liittyvä tieto enää ole ajan tasalla. Näin meneteltiin myös Vertexin lujuuslaskentamoduulissa.


Kehärakenteiden FEM-analyysin käyttöliittymä koostuu kolmesta osa-alueesta:

* 3d-mallissa esitettävästä grafiikasta,
* tutkimuspuusta ja
* toiminnoista.

3d-mallissa esitettävä grafiikka ja tutkimuspuu toimivat näkyminä käsiteltävään FEM-analyysimalliin. FEA-tilassa suoritetut toiminnot kohdistetaan aina aktiivisena olevan tutkimuksen FEM-analyysimalliin.

### 3d-mallin grafiikka

3d-mallissa esitettävän grafiikan tarkoituksena on havainnollistaa yksinkertaisesti ja mahdollisimman visuaalisesti yhden käsiteltävänä olevan tutkimuksen sisältö. Grafiikalla on pyritty näyttämään käyttäjälle kaikki oleellinen tieto ilman mitään ylimääräistä.




1. Kaksi erilaista tutkimusta samasta 3d-mallista.

Siirryttäessä FEA-tilaan 3d-mallin aktiiviseen tutkimukseen kuulumattomat osat väritetään valkoisiksi. Aktiivista tutkimusta vaihtamalla valkaistut osat vaihtuvat. Tällöin nähdään yhdellä silmäyksellä, mistä osista FEM-analyysimalli on luotu. Käyttäjällä ei ole myöskään mahdollisuutta kohdistaa FEA-tilan toimintoja osiin, jotka eivät kuulu aktiiviseen tutkimukseen. Kuva 18 on esitetty kaksi erilaista tutkimusta samasta 3d-mallista.

FEM-analyysimalliin liittyvät grafiikkaobjektit piirretään suoraan 3d-mallin geometrian päälle. Tällöin synnytetään visuaalisesti looginen yhteys todellisen rakenteen ja siitä luotavan FEM-analyysimallin välille.

Käyttäjällä on myös mahdollisuus tarttua lähes kaikkiin 3d-mallissa oleviin FEM-analyysimalliin liittyviin grafiikkaobjekteihin hiirellä klikkaamalla. Täten FEM-analyysimallin sisältö, kuten palkkielementtien solmut ja niihin liittyvät kuormitukset ovat käyttäjän valittavissa suoraan 3d-mallista.




1. Palkin 3d-malli ja siihen liittyvän FEM-analyysimallin grafiikkaobjekteja.

FEM-analyysimallin grafiikkaobjektien ulkoasulla on tavoitteena viestiä käyttäjälle visuaalisesti mahdollisimman selkeästi, mitä kukin objekti esittää. Esimerkiksi kuormituksia kuvaavat nuoliobjektit kuvaavat mihin kohtaan rakennetta kuormitus kohdistuu ja mihin suuntaan se vaikuttaa. Symbolien väreillä pyritään yhdistämään samaan kategoriaan kuuluvat asiat ja toisaalta erottelemaan eri asioita tarkoittavat symbolit. Esimerkiksi kaikki voimaa tai momenttia kuvaavat kuormitussymbolit ovat vaaleansinisiä, kun taas muodoltaan kuormitusta muistuttavat tuentasymbolit ovat mustia. Kuva 19 näkyy kaikkien erityyppisten kuormitusten 3d-grafiikkasymbolit. Vasemmalta päin lueteltuna ne ovat pakkosiirtymä, jatkuva voima, lämpökuorma, omapaino, pistemomentti ja pistevoima.

### Tutkimuspuu

Tutkimuspuu on 3d-mallin grafiikan lisäksi toinen näkymä käsiteltävään FEM-analyysimalliin. Se sijaitsee omassa ikkunassaan 3d-mallin ikkunasta irrallaan. Tutkimuspuun tarkoituksena on esittää tiivistetyssä muodossa kaikki yhteen 3d-malliin liittyvät tutkimukset.



1. Tutkimuspuu.

Yksittäiseen tutkimukseen sisältyvästä tiedosta tutkimuspuussa esitetään ainoastaan tärkeimmät, eli tuennat, kuormitukset sekä kuormakaaviot. Tutkimuspuun tarkoituksena onkin toimia kokonaisten tutkimusten hallintapaneelina. Kaikki kokonaisten tutkimusten käsittelyyn liittyvät toiminnot käynnistyvät tutkimuspuun kautta. Kuva 20 näkyy tutkimuspuun hierarkkinen rakenne.


### Toiminnot

Tutkimusten sisällön käsittelyyn on toteutettu laaja kirjo erilaisia toimintoja. Toiminnot käynnistyvät joko valintanauhan kautta tai 3d-mallin ikkunan päällä hiiren oikeaa nappia painettaessa avautuvan tilannekohtaisen valikon kautta.


Kehärakenteiden FEM-analyysin käyttöliittymässä on kolme erilaista valintanauhaa, joista kaksi ovat tilannekohtaisia. Valintanauhat ovat:

* **FEA-tilan valintanauha**, joka on näkyvillä aina kun käyttäjä on FEA-tilassa.
* **Palkkien tilannekohtainen valintanauha,** joka on näkyvillä yhden tai useamman 3d-mallin profiilin ollessa valittuna.
* **Solmujen tilannekohtainen valintanauha,** joka on näkyvillä yhden tai useamman aktiivisen tutkimuksen solmun ollessa valittuna.

Tilannekohtaisesti näkyviin tulevat valintanauhat auttavat käyttäjää huomaamaan heti, mitä toimintoja valittuina oleville objekteille on mahdollista tehdä.



1. FEA-tilan valintanauha.




1. FEA-tilan tilannekohtainen valikko 3d-mallin ikkunassa.


Kuvissa Kuva 21 ja Kuva 22 näkyvät FEA-tilassa käytettävissä olevat ei-tilannekohtaiset toiminnot. Niiden kuvaukset on koottuna Taulukko 1. Valintanauhan kapasiteettilaskenta-ryhmässä olevat toiminnot ovat saatavilla ainoastaan Kehärakenteiden mitoitus -lisäoptiossa.

1. FEA-tilan toiminnot.

|  |  |
| --- | --- |
| Toiminto | Kuvaus |
| Uusi tutkimus | Luo uuden tutkimuksen valituista 3d-mallin osista ja. Valinta voidaan tehdä joko ennen tai jälkeen toimintonapin painamista. |
| Pistekuorma | Luo pistekuorman valituille solmuille. |
| Viivakuorma | Luo viivakuorman käyttäjän valitseman alku- ja loppusolmun välille. |
| Momentti | Luo pistemomentin valituille solmuille. |
| Pakkosiirtymä | Luo pakkosiirtymän valituille solmuille. Valittujen solmujen tulee olla tuettuja annetun pakkosiirtymän suunnassa. |
| Lämpökuorma | Luo lämpötilan muutoksesta aiheutuvan kuormituksen valituille tutkimuksen osille. Mahdollisuus antaa myös lämpötilagradientti poikkileikkauksen pääsuunnissa. |
| Ratkaise | Ratkaisee aktiivisena olevan tutkimuksen, jonka jälkeen käyttäjä voi tarkastella tuloksia tulosdialogissa. |
| Kuormakaaviot | Luo kuormakaavion valituista kuormista. |
| Nurjahduspituudet | Käynnistää nurjahduspituuksien määrittelydialogin, jossa käyttäjä voi asettaa nurjahduspituuksien arvoja halutuille solmuväleille. |
| Kapasiteetin tarkistus | Käynnistää kapasiteetin tarkistuksen, jonka jälkeen osakohtaisia tuloksia voidaan tarkastella. |
| OK | Palataan 3d-mallinnustilaan säilyttäen FEA-tilassa tehdyt muutokset. |
| Poistu | Palataan 3d-mallinnustilaan säilyttämättä FEA-tilassa tehtyjä muutoksia. |



1. Palkkien tilannekohtainen valintanauha.




1. Palkkien tilannekohtainen valikko 3d-mallin ikkunassa.

Kuvissa Kuva 23 ja Kuva 24 näkyvät tilannekohtaiset toiminnot yhden tai useamman 3d-mallin profiilin ollessa valittuina. Toimintojen kuvaukset on koottuna Taulukko 2.

1. Tilannekohtaiset toiminnot profiileja ollessa valittuina.

|  |  |
| --- | --- |
| Toiminto | Kuvaus |
| Ominaisuudet | Avaa ominaisuusdialogin, jossa valittujen profiilien poikkileikkaus- ja materiaaliominaisuuksia voidaan tarkastella ja muokata. |
| Lisää tutkimukseen | Lisää valitut profiilit aktiiviseen tutkimukseen. |
| Poista tutkimuksesta | Poistaa valitut profiilit aktiivisesta tutkimuksesta. |
| Lisää solmu | Käynnistää toiminnon, jossa käyttäjä voi osoittaa profiilin neutraaliakselilta paikan, johon lisätään uusi solmu. |
| Valitse solmut | Valitsee kaikki valittuina olevien profiilien solmut. |
| Kytke solmuja | Käynnistää toiminnon, jolla käyttäjä voi kytkeä valittujen profiilien lähimpiä solmuja toisiinsa annetulla toleranssilla ja tuennan esiasetuksella. |



1. Solmujen tilannekohtainen valintanauha.

Kuvassa Kuva 25 näkyvät tilannekohtaiset toiminnot yhden tai useamman solmun ollessa valittuina. Solmujen tilannekohtaiset toiminnot liittyvät ainoastaan niiden tuentaan, kytkentään ja koordinaatistoon.

Solmujen tuenta voidaan asettaa vapausastekohtaisesti valintanauhan Tuenta-ryhmän painikkeilla. Solmuja voidaan kytkeä toisiinsa vapausastekohtaisesti orjuuttmalla [14]. Valittu solmu voidaan asettaa kytketyn solmuryhmän pääsolmuksi valintanauhan Solmujen kytkentä -ryhmän Pääsolmu-valintaruudulla. Ei-kytketyn solmun tai kytketyn pääsolmun vapausasteiden tuentavaihtoehtoja ovat vapaa ja tuettu. Kytketyn orjasolmun vapausasteiden tuentavaihtoehtoja ovat vapaa ja kytkentä pääsolmuun.

Valintanauhan Tuennan pikavalinnat -ryhmän painikkeilla voidaan asettaa solmuille nopeasti tyypillisimpiä tuentavaihtoehtoja, joiden kuvaukset on koottu Taulukko 3. Ryhmän Paikalliskoordinaatisto-valintaruutu asettaa solmun koordinaatistoksi palkin poikkileikkauksen pääkoordinaatiston. Muutoin solmun koordinaatisto on samansuuntainen 3d-mallin koordinaatiston kanssa.

1. Tuennan pikavalinnat.

|  |  |
| --- | --- |
| Pikavalinta | Kuvaus |
| Vapaa | Kaikki vapausasteet vapautettu. Mahdollinen kaikille solmuille. |
| Kiinnitetty | Kaikki vapausasteet tuettu. Mahdollinen kaikille ei-kytketyille solmuille ja kytketyille pääsolmuille. |
| Nivelöity | Siirtymävapausasteet tuettu, mutta osa kiertymävapausasteista vapautettu. Alasvetovalikon vaihtoehdoilla määritellään, mitkä kiertymävapausasteet ovat vapaina. Vaihtoehdot näkyvät Kuva 26. |
| Kiinnitetty pääsolmuun | Kaikki vapausasteet kiinnitetty pääsolmuun. Mahdollinen kytketyille orjasolmuille. |
| Nivelöity pääsolmuun | Siirtymävapausasteet kiinnitetty pääsolmuun, mutta osa kiertymävapausasteista vapautettu. Alasvetovalikon vaihtoehdoilla määritellään, mitkä kiertymävapausasteet ovat vapaina. Vaihtoehdot näkyvät Kuva 26. |




1. Solmun nivelöinnin pikavalinnan vaihtoehdot.

Kokonaisten tutkimusten hallintaan liittyvät toiminnot käynnistetään tutkimuspuun tilannekohtaisesta valikosta valitsemalla halutut tutkimukset ja painamalla hiiren oikeaa painiketta. Tutkimusten hallintaan liittyvien toimintojen kuvaukset on koottuna Taulukko 4.

1. Tilannekohtaiset toiminnot aktiivisen  
   tutkimuksen ollessa valittuna.

|  |  |
| --- | --- |
| Toiminto | Kuvaus |
| Ratkaise | Ratkaisee aktiivisena olevan tutkimuksen, jonka jälkeen käyttäjä voi tarkastella tuloksia tulosdialogissa. |
| Valitse osat | Valitsee kaikki 3d-mallin osat, jotka kuuluvat tutkimukseen. |
| Muokkaa | Käynnistää tutkimuksen muokkausdialogin, jossa käyttäjä voi muokata tutkimuksen ominaisuuksia. Dialogi on esitetty Kuva 27. |
| Kopioi | Kopioi kaiken tutkimuksen sisällön uuteen tutkimukseen. Ei koske 3d-mallin osia, vaan ainoastaan FEM-analyysimalliin liittyvää tietoa. |



1. Tutkimuksen tiedot -dialogi.

kuormadialogi

Tutkimuksen osat, beam properties.


## Tietorakenne

Tässä luvussa perehdytään tarkemmin käyttöliittymän takana olevaan tietorakenteeseen sekä tiedon tallentamiseen ohjelmakoodin tasolla. Käyttöliittymän ohjelmakoodi on toteutettu MVC-arkkitehtuurin suunnitteluperiaatteita noudattaen.

### Tiedon tallennus ja oliomalli

Lujuuslaskentaan liittyvät tiedot kuten elementtiverkko, kuormitukset ja reunaehdot muodostavat niin sanotun *analyysimallin* varsinaisen mallinnetun geometrian rinnalle*.* Analyysimallin tiedot tallennetaan Vertex-ohjelmistolla luotujen 3d-geometriaa sisältävien mallien sisään attribuuttitekstinä. Attribuuttiteksti tarkoittaa 3d-mallin yksittäiseen osaan liitettyä merkkijonoa, joka tallentuu kovalevylle mallitiedostoon osan mukana.

Analyysimallin rakentaminen suoraan mallin osien attribuuttitekstejä muuttamalla on hidasta, sillä tällöin jouduttaisiin tekemään paljon pitkien merkkijonojen kopioimisoperaatioita. Analyysimallin tieto on pääosin lukuarvoja, joten sitä on helpompi ja tehokkaampi käsitellä tietokoneen muistissa kokonais- ja liukulukujen avulla. Analyysimallin tiedon käsittelyä varten päätettiin toteuttaa oliomalli, joka luodaan 3d-mallin osien attribuuttiteksteihin tallennettujen tietojen perusteella. Oliomalli luodaan käyttäjän siirtyessä FEA-tilaan. Käyttäjän poistuessa FEA-tilasta oliomallin tieto siirretään takaisin 3d-mallin osille attribuuttitekstiksi riippuen siitä, haluaako käyttäjä tallentaa FEA-tilassa tehdyt muutokset vai ei.



1. Oliomalli ja 3d-malliin talletettava tieto.

Kuva 28 on esitetty yksinkertaistettuna luokkakaaviona analyysimallin toteuttava tietorakenne. 3d-malliin talletettavasta tiedosta luodaan kuvan mukainen oliomalli käyttäjän siirtyessä FEA-tilaan. Lujuusanalyysin suorittavat laskentamoottorin algoritmit on koottuna stabeam-luokkaan. Lähtötiedot laskentamoottori saa oliomallilta. Oliomallin keskeisimmät osat ovat seuraavat:

* **vxfem\_model\_cont-luokka,** joka toimii säiliönä vxfem\_model-luokan olioille.
* **vxfem\_model-luokka**, joka sisältää listan tutkimuksista, jotka on luotu yhdelle 3d-mallille.
* **vxfem\_study-luokka,** joka sisältää listat yhteen tutkimukseen kuuluvista vxfem\_beam-luokan palkkeja kuvastavista olioista sekä vxfem\_loadpattern-luokan kuormakaavioita kuvastavista olioista. Luokan jäsenmuuttujana on myös viittaus 3d-malliin talletettavaan fem\_studyobj-luokan olioon.
* **vxfem\_beam-luokka,** jonka oliot kuvastavat analyysimallin palkkeja. Luokka sisältää listat solmuista, viivakuormista sekä nurjahduspituuksista. Luokan jäsenmuuttujana on myös liukulukutaulukko, johon on koottu palkin materiaali- ja poikkileikkausarvot.
* **vxfem\_node-luokka,** jonka oliot kuvastavat analyysimallin solmuja. Luokka sisältää listat erityyppisistä solmukuormista sekä alla olevaan Taulukko 5 kootut jäsenmuuttujat.

1. vxfem\_node-luokan tietosisältö.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jäsenmuuttuja | Tyyppi | Sisältö |
| pos | liukuluku | Ilmaisee solmun suhteellisen paikan palkilla välillä 0.0-1.0 |
| fs[6] | kokonaislukutaulukko | Ilmaisee solmun kiinnitykset vapausasteittain. Kolme ensimmäistä taulukon alkiota viittaavat siirtymiin ja kolme jälkimmäistä kiertymiin. Alkioiden arvojen merkitys on seuraava:   * 0 = vapaa * 1 = kiinnitetty * 2 = orjuutettu isäntäsolmuun |
| fslid | kokonaisluku | Ilmaisee orjuutettujen solmujen ryhmänumeron. Alkion arvon merkitys on seuraava:   * 0 = solmua ei orjuutettu * >0 = solmu on isäntäsolmu * <0 = solmu on orjasolmu |
| xnr, ynr ja znr | liukuluku | Ilmaisevat solmun paikallisen koordinaatiston kierron suhteessa 3d-mallin koordinaatistoon asteina. |
| handle | osoitin | Viittaus kahvaan |

Laskennassa tarvittavat tiedot solmujen ja palkkien sijainneista ja asennoista saadaan 3d-mallin geometriasta, joten niitä ei tarvitse tallentaa FEM-analyysimallin tietojen yhteyteen. Samoin myös materiaalien ja poikkileikkausominaisuuksien oletusarvot saadaan 3d-mallista.

Kaikki analyysimallin erityyppiset kuormitukset on kuvattu oliomallissa  
abstraktista kantaluokasta vxfem\_load perittyinä aliluokkina. Kantaluokka vxfem\_load sisältää kaikille kuormille yhteistä tietoa, kuten kuorman nimen, listan kuormakaavioista sekä viitteen kahvaan. Kahvalla tarkoitetaan liityntää 3d-mallissa esitettävään grafiikkaan, jota esitellään enemmän luvussa 6.2.2. Erityyppisiä kuormituksia kuvaavia luokkia ovat seuraavat:

* **vxfem\_contloadb-luokka,** joka kuvastaa kahden solmun välistä viivakuormaa. Luokan jäsenmuuttujina ovat osoittimet alku- ja loppusolmuihin, viivakuorman arvo alku- ja loppusolmulla komponenteittain sekä totuusarvo, joka kertoo onko viivakuorma palkin omasta painosta johtuva.
* **vxfem\_tempload-luokka,** joka kuvastaa kahden solmun välistä lämpötilakuormaa. Luokan jäsenmuuttujina ovat lämpötilanmuutos tällä solmuvälillä sekä lämpötilagradientin arvo poikkileikkauksen pääsuunnissa.
* **vxfem\_pointload-luokka,** joka kuvastaa joko pistekuormaa tai pistemomenttia. Luokan jäsenmuuttujina ovat kuormaan liittyvä solmu sekä voiman tai momentin arvo komponenteittain.
* **vxfem\_forceddisp-luokka,** joka kuvastaa solmun pakkosiirtymää. Luokan jäsenmuuttujina ovat siirtymään liittyvä solmu sekä siirtymän arvo komponenteittain.


Kaikki kuormien arvot luokkien jäsenmuuttujissa on esitetty komponenteittain kuormaan liittyvän solmun paikalliskoordinaatistossa.

3d-malliin tallennetaan attribuuttitekstin lisäksi Kuva 28 mukaisesti seuraavien luokkien olioita:

* **fem\_studyobj-luokka,** joka tallentaa yhden tutkimuksen ominaisuudet 3d-malliin. Tallennettavia ominaisuuksia ovat
  + tunnistenumero,
  + nimi,
  + kuvaus,
  + painovoiman vaikutus,
  + painovoiman suunta ja
  + putoamiskiihtyvyys.
* **fem\_loadpatternobj-luokka**, joka tallentaa yhden kuormakaavion ominaisuudet 3d-malliin. Tallennettavia ominaisuuksia ovat nimi ja kyseiseen kuormakaavioon käytettävät kuormitusyhdistelmät.

### Näkymät analyysimalliin

FEA-tilassa käyttäjällä on kaksi erilaista näkymää käsiteltävään analyysimalliin: 3d-mallissa näkyvät grafiikkaobjektit sekä tutkimuspuu. Kummankin näkymän kautta analyysimalliin kohdistetut toiminnot ovat toteutukseltaan täysin samoja.



1. Näkymät analyysimalliin.

Kuva 29 on esitetty yksinkertaistettuna luokkakaaviona eri näkymät käsiteltävään analyysimalliin. Puunäkymä koostuu seuraavista osista:

* **studytree\_cont-luokka,** joka toimii puunäkymän ikkunoiden säiliönä Vertex-sovelluksessa avoinna oleville 3d-malleille. Jokaista avoinna olevaa 3d-mallia kohden on oma puunäkymänsä, joka on näkyvillä riippuen siitä, onko käyttäjä siirtynyt FEA-tilaan vai ei. Tämän luokan jäsenmuuttujana on std::map-luokan säiliö, joka kytkee toisiinsa HWND-tyyppisen [8] 3d-mallin ikkunan kahvan sekä CTREE-luokan olion.
* **CTREE-luokka,** joka toimii yhden puunäkymän toteuttavana luokkana. Se sisältää viitteen vxui\_browser\_tree-luokan olioon, joka sisältää varsinaisen toiminnallisuuden toteutuksen puunäkymälle. CTREE-luokan jäsenmuuttujana on myös kokonaisluku, joka ilmaisee aktiivisena olevan tutkimuksen numeron kyseisessä puunäkymässä.

Puunäkymän varsinaisen toiminnallisuuden sisältävää vxui\_browser\_tree-luokkaa on käytetty Vertexin ohjelmistoissa monissa muissakin paikoissa. Tässä tapauksessa sen toimintaan tarvitsi tehdä vain pieniä muutoksia, joilla se saatiin valjastettua toimimaan tutkimuspuun tarpeiden mukaan. Puunäkymän alkioiden läpikäymiseen käytetään vxui\_browser\_tree-luokan toteutuksessa Visitor pattern -suunnittelumallia. Puunäkymä saa sisältönsä vxfem\_model-luokan oliolta, ja tiedonsiirto tapahtuu XML-tiedoston välityksellä. Pohjimmiltaan vxui\_browser\_tree-luokka käyttää puunäkymän luomiseen Windows API -ohjelmointirajapinnan tarjoamia palveluja [9].

Kuva 29 esitellyn 3d-grafiikkanäkymän toteutuksen osat ovat seuraavat:

* **vxgrip\_cont-luokka,** joka toimii säiliönä 3d-mallissa oleville vxgrip-luokan olioille.
* **vxgrip-luokka,** joka kuvastaa yhtä 3d-mallissa olevaa grafiikkaobjektia. Luokan jäsenmuuttujina ovat totuusarvot, jotka kertovat onko olio valittu ja onko se näkyvissä. Lisäksi jäsenmuuttujana on tieto olion tyypistä, jolloin samasta luokasta luotuja olioita voidaan tyypittää niiden käyttötavan mukaan. Esimerkiksi palkkielementin solmua esittävä vxgrip-luokan olio on tyypiltään eri kuin viivakuormaa esittävä vxgrip-luokan olio. Luokalla on jäsenmuuttujana myös viittaus GenericHandle-luokan olioon.
* **GenericHandle-luokasta perityt luokat,** jotka huolehtivat 3d-grafiikka-objektin ruudulle piirron päivittämisestä. GenericHandle-luokka on Vertexin sovelluksissa aiemminkin monissa paikoissa käytetty. Se toteuttaa mahdollisuuden tarttua 3d-mallissa olevaan olioon viemällä kursori sen päälle ja painamalla hiiren painiketta.
* **vxfem\_beam\_proxy-luokka,** joka sisältää vxfem\_beam-luokan olioihin liittyviä metodeja, jotka eivät kuitenkaan muokkaa vxfem\_beam-luokan olioiden sisältöä. Tällaisia metodeja ovat esimerkiksi analyysimallin palkkia kuvastavaan vxfem\_beam-luokan olioon liittyvien vxgrip-luokan grafiikkaobjektien luonti ja tuhoaminen. Tämän luokan metodien kautta tapahtuu myös varsinainen grafiikan piirto ruudulle, joka toteutetaan OpenGL-ohjelmointirajapinnan tarjoamien palveluiden avulla [5].

## Käyttötapaukset

### Kehän lujuustarkastelu

### Putkilinjan kannakoinnin tarkastelu?

# Yhteenveto

Käyttöliittymä solidielementtien laskennalle

Ristikkorakenteiden mitoituksen FEM-mallia pystyisi muokkaamaan kehärakenteiden FEM-analyysin työkaluilla

Kuorielementit (ohutlevyosien laskenta)

Epälineaaristen ongelmien ratkaisu

Iteratiiviset ratkaisumenetelmät

Automatiikka orjuutuksiin

Lähteet

1. K.J. Bathe, *Finite Element Procedures in Engineering Analysis*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1982, 735 p.
2. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, *Design Patterns – Elements of Reusable Object-Oriented Software,* Addison-Wesley, 1995, 386 p.
3. I. Haikala, J. Märijärvi, *Ohjelmistotuotanto*, Talentum Media Oyj, 2006, 440 s.
4. STAFRA-3D -manuaali, Insinööritoimisto Lujuustekniikka Oy, 1980, 57 s.
5. OpenGL API Documentation, The Khronos Group, 2016. Saatavissa (viitattu 23.6.2016): https://www.opengl.org/documentation/
6. K. Koskimies, *Oliokirja*, Talentum Oyj, 2000, 422 s.
7. R. Kouhia, M. Tuomala, *Johdatus mekaniikan ja sähkömagnetiikan numeerisiin menetelmiin*, luentomoniste, Tampereen teknillinen yliopisto, 2014, 417 s.
8. hWnd Property, Microsoft, 2016. Saatavissa (viitattu 23.6.2016): https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa979055(v=vs.71).aspx
9. Tree View (Windows), Microsoft, 2016. Saatavissa (viitattu 23.6.2016): https://msdn.microsoft.com/en- us/library/windows/desktop/bb759988(v=vs.85).aspx
10. J. Nielsen, *Usability engineering,* Academic Press, 1993, 362 p.
11. D. Norman, *The Design of Everyday Things – Revised and Expanded Edition*, Basic Books, 2013, 347 p.
12. E. Oñate, *Structural Analysis with the Finite Element Method. Linear Statics. Volume 2. Beams, Plates and Shells*, Springer, 2013, 864 p.
13. M. Rintala, J. Jokinen, *Olioiden ohjelmointi C++:lla*, Talentum, 2005, 466 s.
14. T. Salmi, K. Kuula, *Rakenteiden Mekaniikka*, Pressus Oy, Tampere, 2012, 464 s.
15. B. Shneiderman, *Designing the user interface: strategies for effective human-computer interaction*, Addison-Wesley, 1998, 639 p.
16. 3D Mesh toolkit - Surface and volume meshing, Spatial Corp., 2016. Saatavissa (viitattu 1.6.2016): http://www.spatial.com/products/3d-mesh
17. Vertex - Suunnitteluohjelmistot Tiedonhallintaohjelmistot 3D CAD PDM PLM, Vertex Systems Oy, 2016. Saatavissa (viitattu 24.5.2016): http://www.vertex.fi/web/fi/
18. K. Väänänen, Käyttäjäkokemuksen perusteet -kurssin luentomoniste, Tampereen teknillinen yliopisto, 2015, 68 s.

Liite A: M

Lopuksi muutamia pohjaa päivittän